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	Description du service – 
Implantation d'un programme de cadenassage (LOTO)
Un accompagnement expert, de bout en bout, pour protéger vos travailleurs et assurer votre conformité.



01 — POURQUOI LE CADENASSAGE EST INCONTOURNABLE

Le cadenassage (LOTO – Lockout/Tagout) est l'une des mesures de sécurité les plus critiques en milieu de travail industriel. Les accidents liés aux énergies dangereuses non contrôlées causent chaque année des blessures graves, voire mortelles, et exposent les employeurs à des conséquences juridiques et financières majeures.

Au Québec, le RSST (art. 188.2 à 188.13) impose des obligations légales claires à tout employeur utilisant des machines et équipements. 
La norme CSA Z460-20 vient compléter et préciser ces exigences techniques. 

En cas de non-conformité, les amendes peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars et la CNESST intensifie ses inspections dans ce domaine.

	⚠  Saviez-vous que plus de 10 % des accidents graves en industrie sont liés à des déficiences de contrôle des énergies dangereuses? Ne laissez pas votre établissement figurer dans ces statistiques.



02 — VOS BESOINS : CE QUE NOUS ENTENDONS DE NOS CLIENTS

1. « Nous n'avons pas de programme de cadenassage conforme au RSST. »
1. « Nos procédures sont vieillissantes ou incomplètes. »
1. « Nos travailleurs ne savent pas toujours quoi faire lors d'une intervention. »
1. « Nous avons eu un avis de la CNESST ou une inspection est prévue prochainement. »
1. « Nous voulons prévenir les accidents et protéger notre réputation. »
1. « Nous manquons de ressources internes pour implanter ce programme. »






03 — NOTRE MÉTHODOLOGIE EN 9 ÉTAPES ÉPROUVÉES

	#
	Étape
	Description

	1
	Diagnostic initial
	Audit terrain complet et analyse des risques actuels liés au contrôle des énergies

	2
	Inventaire des équipements
	Identification exhaustive de toutes les sources d'énergie par équipement

	3
	Rédaction des procédures
	Procédures spécifiques par équipement, incluant photos et étapes détaillées

	4
	Élaboration du programme
	Programme complet conforme aux exigences du RSST art. 188.4 à 188.5

	5
	Étiquetage des points d'énergie
	Identification visuelle normalisée sur le terrain de tous les points de consignation

	6
	Équipements de cadenassage
	Sélection, spécification et plan de gestion des dispositifs requis

	7
	Formation des travailleurs
	Formation pratique adaptée à chaque profil : autorisés, affectés et autres

	8
	Audit de validation
	Vérification terrain approfondie et attestation formelle de conformité

	9
	Pérennisation
	Mise en place d'un système de révision annuelle et de suivi continu


◷ Durée typique d'implantation : 10 à 14 semaines selon la taille et la complexité de l'établissement.


04 — NOS LIVRABLES : CE QUE VOUS RECEVEZ

	Documents et outils
	Services terrain et accompagnement

	► Programme de cadenassage complet (RSST & CSA Z460-20) 
► Procédures spécifiques par équipement (avec photos) 
► Politique de cadenassage signée par la direction 
► Registre des équipements et points d'énergie ► Registres de formation signés et attestations ► Grille d'audit de conformité
	► Accompagnement terrain pour identification des énergies 
► Formation pratique des travailleurs autorisés et affectés 
► Séance de validation des procédures avec les opérateurs 
► Rapport d'audit final avec cote de conformité 
► Plan de révision annuelle avec calendrier 
► Support post-implantation (30 jours inclus)












05 — LA VALEUR AJOUTÉE DE VLABELLE // SST-PRÉVENTION

Choisir VLabelle // SST-Prévention, c'est bénéficier d'une expertise terrain ancrée dans la réalité de tous nos clients avec une approche professionnelle en fonction de vos enjeux, votre langue et la réglementation applicable.

	· Expertise certifiée :  Vianney Labelle, CRSP accréditation reconnue nationalement en santé et sécurité du travail.

	· Approche terrain :  Nos procédures sont rédigées avec vos travailleurs, pas seulement pour eux. Une démarche collaborative qui favorise l'adhésion et l'application réelle.

	· Conformité garantie :  Nos livrables respectent intégralement les exigences du RSST art. 188.2 à 188.13 et de la norme CSA Z460-20.

	· Clé en main :  De l'audit initial à la formation des travailleurs, chaque étape est prise en charge par notre équipe sans surcharge pour vos ressources internes.

	· Accompagnement durable :  Révision annuelle, formation des nouveaux employés, support continu, nous restons à vos côtés bien au-delà de l'implantation initiale.




06 — CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE : CE QUE LA LOI EXIGE

	Référence
	Exigence légale
	Notre réponse

	RSST art. 188.4
	Programme de cadenassage obligatoire
	· Programme complet rédigé et implanté

	RSST art. 188.5
	9 éléments obligatoires du programme
	· Tous les éléments intégrés

	RSST art. 188.6
	Procédures par équipement
	· Procédure spécifique pour chaque machine

	RSST art. 188.8
	Identification des points d'énergie
	· Étiquetage terrain complet

	RSST art. 188.10
	Formation des travailleurs
	· Formation pratique certifiée

	RSST art. 188.12
	Registres et documentation
	· Tous les registres conformes

	RSST art. 188.13
	Révision annuelle obligatoire
	· Calendrier de révision inclus

	CSA Z460-20
	Norme technique complète sur le LOTO
	· Intégrée à toute la démarche




07 — PASSEZ À L'ACTION

📞438-386-3921
📧 vnnlabelle@gmail.com
🌐www.vlabelle-sst.com
📍Longueuil, Québec | Service partout au Québec

Contactez-nous pour une consultation initiale GRATUITE et obtenez une proposition adaptée à votre établissement.
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